{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":14,"sheets":["表10.2.2-12 招标控制价费用表（工程造价金额取整、含暂","表10.2.2-13 单项工程招标控制价费用表【穿鼻岛海水","表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与","表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与","表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建","表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表","表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【市政工程】","表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政工程】","表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政工","表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1","表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【通用安装工","表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工","表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安","表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表10.2.2-12 招标控制价费用表（工程造价金额取整、含暂","index":0,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,4],[0,5,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,6],[3,7,4,7],[41,0,41,1]]}
["【表10.2.2-12】"]
["招标控制价费用表"]
["工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目",{"$nulls":4},"第  1  页 共  1  页"]
["序号","工程名称","金额(元)","其中：（元）",{"$nulls":3},"备注"]
[{"$nulls":3},"暂估价","安全文明施工基本费","规费","税金"]
["1","穿鼻岛海水淡化环评整改项目"]
["1.1","房屋建筑与装饰"]
["1.2","市政工程"]
["1.3","通用安装工程"]
{"$rows_empty":32}
["合计"]

{"sheet":"表10.2.2-13 单项工程招标控制价费用表【穿鼻岛海水","index":1,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,1],[0,3,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[40,0,40,1]]}
["【表10.2.2-13】"]
["单项工程招标控制价费用表"]
["工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目",null,"标段：","第  1  页 共  1  页"]
["序号","费用名称","计算公式","金额（元）","备注"]
[]
["1","分部分项工程费","∑（分部分项工程数量×综合单价）"]
["1.1","其中：人工费+机械费","∑分部分项（人工费+机械费）"]
["2","措施项目费"]
["2.1","施工技术措施项目","∑（技术措施工程数量×综合单价）"]
["2.1.1","其中：人工费+机械费","∑技措项目（人工费+机械费）"]
["2.2","施工组织措施项目","按实际发生项之和进行计算"]
["2.2.1","其中：安全文明施工基本费"]
["3","其他项目费","3.1+3.2+3.3+3.4+3.5"]
["3.1","暂列金额","3.1.1+3.1.2+3.1.3"]
["3.1.1","标化工地增加费","按招标文件规定额度列计"]
["3.1.2","优质工程增加费","按招标文件规定额度列计"]
["3.1.3","其他暂列金额","按招标文件规定额度列计"]
["3.2","暂估价","3.2.1+3.2.2+3.2.3"]
["3.2.1","材料（工程设备）暂估价","按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)"]
["3.2.2","专业工程暂估价","按招标文件规定额度列计"]
["3.2.3","专项技术措施暂估价","按招标文件规定额度列计"]
["3.3","计日工","∑计日工（暂估数量×综合单价）"]
["3.4","施工总承包服务费","3.4.1+3.4.2"]
["3.4.1","专业发包工程管理费","∑专业发包工程（暂估金额×费率）"]
["3.4.2","甲供材料设备管理费","甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率"]
["3.5","建筑渣土处置费","按招标文件规定额度列计"]
["3.6","垂直运输保险增加费","垂直运输分部相应定额基期价格*5%"]
["4","规费","计算基数×费率"]
["5","安全文明施工标准提升增加费",null,null,"市建管〔2021〕64"]
["6","税前总造价","1+2+3+4+5"]
["7","增值税","计算基数×费率"]
{"$rows_empty":9}
["招标控制价合计",null,"1+2+3+4+5+7"]

{"sheet":"表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与","index":2,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[0,3,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[41,0,41,1]]}
["【表10.2.2-13】"]
["单位工程招标控制价费用表"]
["工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰",null,"标段：","第  1  页  共  1  页"]
["序号","费用名称","计算公式","金额（元）","备注"]
["1","分部分项工程费","∑（分部分项工程数量×综合单价）"]
["1.1","其中：人工费+机械费","∑分部分项（人工费+机械费）"]
["2","措施项目费"]
["2.1","施工技术措施项目","∑（技术措施工程数量×综合单价）"]
["2.1.1","其中：人工费+机械费","∑技措项目（人工费+机械费）"]
["2.2","施工组织措施项目","按实际发生项之和进行计算"]
["2.2.1","其中：安全文明施工基本费"]
["3","其他项目费","3.1+3.2+3.3+3.4+3.5"]
["3.1","暂列金额","3.1.1+3.1.2+3.1.3"]
["3.1.1","标化工地增加费","按招标文件规定额度列计"]
["3.1.2","优质工程增加费","按招标文件规定额度列计"]
["3.1.3","其他暂列金额","按招标文件规定额度列计"]
["3.2","暂估价","3.2.1+3.2.2+3.2.3"]
["3.2.1","材料（工程设备）暂估价","按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)"]
["3.2.2","专业工程暂估价","按招标文件规定额度列计"]
["3.2.3","专项技术措施暂估价","按招标文件规定额度列计"]
["3.3","计日工","∑计日工（暂估数量×综合单价）"]
["3.4","施工总承包服务费","3.4.1+3.4.2"]
["3.4.1","专业发包工程管理费","∑专业发包工程（暂估金额×费率）"]
["3.4.2","甲供材料设备管理费","甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额"]
["3.5","建筑渣土处置费","按招标文件规定额度列计"]
["3.6","垂直运输保险增加费","垂直运输分部相应定额基期价格*5%"]
["4","规费","计算基数×费率"]
["5","安全文明施工标准提升增加费","计算基数×费率",null,"市建管〔2021〕64"]
["6","税前总造价","1+2+3+4+5"]
["7","增值税","计算基数×费率"]
{"$rows_empty":11}
["招标控制价合计",null,"6+7"]

{"sheet":"表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与","index":3,"n_rows":124,"n_cols":12,"rows_kept":124,"merged":[[0,0,0,7],[0,8,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[2,8,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[17,0,17,6],[18,0,18,7],[18,8,18,11],[19,0,19,11],[20,0,20,3],[20,4,20,7],[20,8,20,11],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[21,2,23,2],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[21,6,21,10],[21,11,23,11],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[22,8,22,10],[33,0,33,6],[34,0,34,7],[34,8,34,11],[35,0,35,11],[36,0,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,11],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[37,2,39,2],[37,3,39,3],[37,4,39,4],[37,5,39,5],[37,6,37,10],[37,11,39,11],[38,6,39,6],[38,7,39,7],[38,8,38,10],[52,0,52,6],[53,0,53,7],[53,8,53,11],[54,0,54,11],[55,0,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,11],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[56,2,58,2],[56,3,58,3],[56,4,58,4],[56,5,58,5],[56,6,56,10],[56,11,58,11],[57,6,58,6],[57,7,58,7],[57,8,57,10],[68,0,68,6],[69,0,69,7],[69,8,69,11],[70,0,70,11],[71,0,71,3],[71,4,71,7],[71,8,71,11],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[72,2,74,2],[72,3,74,3],[72,4,74,4],[72,5,74,5],[72,6,72,10],[72,11,74,11],[73,6,74,6],[73,7,74,7],[73,8,73,10],[85,0,85,6],[86,0,86,7],[86,8,86,11],[87,0,87,11],[88,0,88,3],[88,4,88,7],[88,8,88,11],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[89,2,91,2],[89,3,91,3],[89,4,91,4],[89,5,91,5],[89,6,89,10],[89,11,91,11],[90,6,91,6],[90,7,91,7],[90,8,90,10],[101,0,101,6],[102,0,102,7],[102,8,102,11],[103,0,103,11],[104,0,104,3],[104,4,104,7],[104,8,104,11],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[105,2,107,2],[105,3,107,3],[105,4,107,4],[105,5,107,5],[105,6,105,10],[105,11,107,11],[106,6,107,6],[106,7,107,7],[106,8,106,10],[122,0,122,6],[123,0,123,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"土石方工程"]
[1,"010102001001","挖一般石方","1、挖一般石方，石方类别综合考虑\n2、破碎，不装车","m3",208.67]
[2,"010103001001","回填方","1、石渣回填","m3",66]
[null,null,"砌筑工程"]
[3,"010404001001","垫层","1、碎石垫层干铺","m3",46.69]
[4,"010401001001","砖基础","1、240厚MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑\n2、在室内地坪下60处做20厚1：2水泥砂浆内加5%防水剂防潮层","m3",3.07]
[5,"010401004001","多孔砖墙","1、240厚MU10多孔砖，M7.5混合砂浆砌筑","m3",2.32]
[null,null,"混凝土及钢筋混凝土工程"]
[6,"010501001001","垫层","1、C20商品混凝土垫层","m3",11.66]
[7,"010501001002","垫层","1、C15商品混凝土垫层","m3",2.22]
[8,"010501004001","满堂基础","1、C30商品混凝土满堂基础","m3",84.32]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 2 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[9,"010507003001","电缆沟、地沟","1、C25商品混凝土排水沟","m",30]
[10,"010515001001","现浇构件钢筋","1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内","t",10.536]
[11,"010515001002","现浇构件钢筋","1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内","t",0.01]
[12,"010516003001","机械连接","1、直螺纹钢筋接头(钢筋直径16mm以内)","个",194]
[null,null,"金属结构工程"]
[13,"010603002001","空腹钢柱","1、矩形钢钢柱制作安装，Q235B，柱脚板、加劲板等并入钢柱工程量计算\n2、喷砂除锈","t",4.843]
[14,"010604001001","钢梁","1、H型钢钢梁制作安装，Q235B，连接板等并入钢梁工程量计算\n2、喷砂除锈","t",4.502]
[15,"010606001001","钢支撑、钢拉条","1、圆钢φ12mm拉条制作安装，Q235B","t",0.49]
[16,"010606001002","钢支撑、钢拉条","1、Q235B圆钢管φ32mm*2.5mm套管制作安装\n2、喷砂除锈","t",0.402]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 3 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[17,"010606002001","钢檩条","1、C型钢檩条制作安装，Q355B","t",5.014]
[18,"01B001","地脚螺栓","1、M24地脚螺栓","套",112]
[19,"Z010606014001","高强螺栓","1、M20高强螺栓","套",207]
[20,"01B002","钢结构雨蓬","1、C型钢龙骨制作安装，Q335B\n2、表面50mm厚岩棉夹芯板","m2",19.87]
[21,"010605002001","钢板墙板","1、50mm厚岩棉夹芯板墙面装饰，（单价包含收边）","m2",291.78]
[null,null,"门窗工程"]
[22,"010803001001","金属卷帘（闸）门","1、电动金属卷帘门","m2",60]
[23,"010802003001","钢质防火门","1、普通钢制门，包含油漆、密封胶、五金配件(不含闭门器、锁具）等","m2",8.28]
[24,"01B003","闭门器","1、闭门器安装","个",3]
[25,"010801006001","门锁安装","1、钢质防火门单开执手锁","个",3]
[null,null,"屋面及防水工程"]
[26,"010902007001","屋面天沟、檐沟","1、屋面1.5mm不锈钢泛水","m2",42.85]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 4 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[27,"010902008001","屋面变形缝","1、屋脊1.5厚不锈钢收边","m",24]
[28,"010901002001","型材屋面","1、50mm厚岩棉夹芯板","m2",184.8]
[29,"010902001001","屋面卷材防水","1、1.8厚TPO高分子自粘防水卷材","m2",184.8]
[null,null,"楼地面装饰工程"]
[30,"011101003001","细石混凝土楼地面","1、180厚C30砼随捣随抹平。(内配C14@150单层双向)\n初凝阶段表面撒5厚防静电不发火骨料","m2",165]
[31,"010904002001","楼（地）面涂膜防水","1、两道1.5mm厚聚氨酯防水涂料","m2",180]
[32,"010904004001","楼（地）面变形缝","1、沿纵轴线设平头缝，沿横轴线切割假缝，假缝深50，内嵌沥青油膏","m",46.44]
[33,"011101001001","水泥砂浆楼地面","1、20mm厚DSM20水泥砂浆找平层","m2",180]
[34,"011101001002","水泥砂浆楼地面","1、集水坑20mm厚DSM20水泥砂浆抹面压实赶光\n2、详见图集24J306，第A4-2页1节点","m2",15]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 5 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[35,"010904003001","楼（地）面砂浆防水(防潮)","1、排水沟20mm厚1:2.5防水砂浆面层","m2",34.2]
[36,"011105001001","水泥砂浆踢脚线","1、8厚1：2.5水泥砂浆压实抹光，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛，刷素水泥浆","m2",9.59]
[null,null,"墙、柱饰面装饰与隔断、幕墙工程"]
[37,"011201001001","墙面一般抹灰","1、外墙面8厚M15水泥砂浆抹面，10厚M15普通防水砂浆","m2",22.44]
[38,"010903002001","墙面涂膜防水","1、1.5mm聚氨酯防水涂料","m2",22.44]
[39,"011201001002","墙面一般抹灰","1、内墙面10mm厚M15水泥砂浆抹面","m2",9.66]
[40,"011210002001","金属隔断","1、50*100*3方管间距1.2米作龙骨\n2、50mm厚岩棉夹芯板面层","m2",84.5]
[null,null,"油漆、涂料、裱糊工程"]
[41,"011407001001","墙面喷刷涂料","1、外墙弹性涂料一底两面","m2",22.44]
[42,"011407005001","金属构件刷防火涂料","1、金属面防火涂料实际耐火时长(h)：1.5","m2",179.25]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 6 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[43,"011407005002","金属构件刷防火涂料","1、金属面防火涂料实际耐火时长(h)：2.5","m2",95.85]
[44,"011407005003","金属构件刷防火涂料","1、金属面防火涂料实际耐火时长(h)：1","m2",445.99]
[45,"011405001001","金属面油漆","1、钢结构60um环氧富锌底漆+100um环氧云铁中间漆","m2",721.09]
[46,"011406001001","抹灰面油漆","1、罩棕色调和漆一底二度","m2",9.59]
[null,null,"其他装饰工程"]
[47,"010507001001","散水、坡道","1、30mm厚1：2水泥砂浆面层\n2、60mm厚碎石垫层\n3、详见图集浙J18-95，第3页5节点","m2",39.72]
[48,"010507001002","散水、坡道","1、20mm厚1：2水泥砂浆面层\n2、50mm厚C7.5砼\n3、50mm厚碎石\n4、详见图集浙J18-95，第3页1节点","m2",27.6]
[49,"01B004","无动力风机","1、无动力风机","个",5]
[50,"01B005","材料及设备海运费","1、材料及设备海运费","项",1]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 7 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[51,"010512008001","沟盖板、井盖板、井圈","1、C30钢筋混凝土集水井盖板（含模板、安装、运输）\n2、详见图集24J306，第A4-2页1节点","m3",0.36]
[52,"01B006","责任牌","1、标牌长1.0米。高0.6米，采用花岗岩材质，字体采用宋体，高度和宽度均为35mm","块",1]
{"$rows_empty":12}
["本页小计"]
["合   计"]

{"sheet":"表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建","index":4,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,8],[0,9,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,2],[2,3,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[14,0,14,6],[15,0,15,2],[15,3,15,8],[15,9,15,11],[16,0,16,11],[17,0,17,2],[17,3,17,8],[17,9,17,11],[18,0,18,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰",null,null,"标段：",{"$nulls":5},"第 1 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"[请输入分部名称]"]
[1,"011702001001","基础","1、基础垫层模板","m2",10.2]
[2,"011702001002","基础","1、满堂基础复合模板","m2",35.28]
[3,"011702026001","电缆沟、地沟","1、排水沟复合模板","m2",43.2]
[4,"Z011701010001","工具式外墙脚手架(落地式)","1、落地式外墙脚手架，密目网围护 \n2、搭设高度10m以内 \n3、采用承插型盘扣式钢管（B型） \n4、综合单价已包含盘扣脚手架搭拆费用及使用费，租赁时间3个月暂定","m2",511.2]
[5,"011701006001","满堂脚手架","1、满堂脚手架3.6m～5.2m\n2、采用承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架","m2",164.09]
[6,"011701003001","里脚手架","1、内墙装饰脚手架3.6m以内\n2、采用承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架","m2",156]
[7,"011703001001","垂直运输","1、钢结构 单层厂(库)房建筑物实际檐高(m):7，建筑物垂直运输机械不采用塔吊；","m2",183.11]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰",null,null,"标段：",{"$nulls":5},"第 2 页  共 2 页"]
["合   计"]

{"sheet":"表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表","index":5,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[43,0,43,3]]}
["【表10.2.2-20】"]
["施工组织（总价）措施项目清单与计价表"]
["工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰",null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","计算基础","费率(%)","金额","备注"]
["1","安全文明施工费","定额人工费+定额机械费"]
["1.1","安全文明施工基本费","定额人工费+定额机械费"]
["2","提前竣工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["3","二次搬运费","定额人工费+定额机械费"]
["4","冬雨季施工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["5","行车、行人干扰增加费","定额人工费+定额机械费"]
["6","其他施工组织措施费","按相关规定进行计算"]
{"$rows_empty":32}
["合    计"]

{"sheet":"表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【市政工程】","index":6,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[0,3,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[41,0,41,1]]}
["【表10.2.2-13】"]
["单位工程招标控制价费用表"]
["工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程",null,"标段：","第  1  页  共  1  页"]
["序号","费用名称","计算公式","金额（元）","备注"]
["1","分部分项工程费","∑（分部分项工程数量×综合单价）"]
["1.1","其中：人工费+机械费","∑分部分项（人工费+机械费）"]
["2","措施项目费"]
["2.1","施工技术措施项目","∑（技术措施工程数量×综合单价）"]
["2.1.1","其中：人工费+机械费","∑技措项目（人工费+机械费）"]
["2.2","施工组织措施项目","按实际发生项之和进行计算"]
["2.2.1","其中：安全文明施工基本费"]
["3","其他项目费","3.1+3.2+3.3+3.4+3.5"]
["3.1","暂列金额","3.1.1+3.1.2+3.1.3"]
["3.1.1","标化工地增加费","按招标文件规定额度列计"]
["3.1.2","优质工程增加费","按招标文件规定额度列计"]
["3.1.3","其他暂列金额","按招标文件规定额度列计"]
["3.2","暂估价","3.2.1+3.2.2+3.2.3"]
["3.2.1","材料（工程设备）暂估价","按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)"]
["3.2.2","专业工程暂估价","按招标文件规定额度列计"]
["3.2.3","专项技术措施暂估价","按招标文件规定额度列计"]
["3.3","计日工","∑计日工（暂估数量×综合单价）"]
["3.4","施工总承包服务费","3.4.1+3.4.2"]
["3.4.1","专业发包工程管理费","∑专业发包工程（暂估金额×费率）"]
["3.4.2","甲供材料设备管理费","甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额"]
["3.5","建筑渣土处置费","按招标文件规定额度列计"]
["4","规费","计算基数×费率"]
["5","安全文明施工标准提升增加费","计算基数×费率",null,"市建管〔2021〕64"]
["6","税前总造价","1+2+3+4+5"]
["7","增值税","计算基数×费率"]
{"$rows_empty":12}
["招标控制价合计",null,"1+2+3+4+5+7"]

{"sheet":"表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政工程】","index":7,"n_rows":79,"n_cols":12,"rows_kept":79,"merged":[[0,0,0,7],[0,8,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[2,8,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[18,0,18,6],[19,0,19,7],[19,8,19,11],[20,0,20,11],[21,0,21,3],[21,4,21,7],[21,8,21,11],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,5],[22,6,22,10],[22,11,24,11],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[23,8,23,10],[30,0,30,6],[31,0,31,7],[31,8,31,11],[32,0,32,11],[33,0,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,11],[34,0,36,0],[34,1,36,1],[34,2,36,2],[34,3,36,3],[34,4,36,4],[34,5,36,5],[34,6,34,10],[34,11,36,11],[35,6,36,6],[35,7,36,7],[35,8,35,10],[41,0,41,6],[42,0,42,7],[42,8,42,11],[43,0,43,11],[44,0,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,11],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[45,2,47,2],[45,3,47,3],[45,4,47,4],[45,5,47,5],[45,6,45,10],[45,11,47,11],[46,6,47,6],[46,7,47,7],[46,8,46,10],[55,0,55,6],[56,0,56,7],[56,8,56,11],[57,0,57,11],[58,0,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,11],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[59,2,61,2],[59,3,61,3],[59,4,61,4],[59,5,61,5],[59,6,59,10],[59,11,61,11],[60,6,61,6],[60,7,61,7],[60,8,60,10],[66,0,66,6],[67,0,67,7],[67,8,67,11],[68,0,68,11],[69,0,69,3],[69,4,69,7],[69,8,69,11],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,4,72,4],[70,5,72,5],[70,6,70,10],[70,11,72,11],[71,6,72,6],[71,7,72,7],[71,8,71,10],[77,0,77,6],[78,0,78,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"石方及拆除物"]
[1,"040102001001","挖一般石方","挖一般石方，石方类别综合考虑，破碎，不装车","m3",138.5]
[2,"040102002001","挖沟槽石方","挖沟槽石方，石方类别综合考虑","m3",206.2]
[3,"040102003001","挖基坑石方","挖基坑石方，石方类别综合考虑","m3",245.69]
[4,"040103001001","回填方","开挖料回填","m3",74.37]
[5,"040103002001","余方弃置","1、土石方就地堆放，运距投标单位自行考虑","m3",658.69]
[6,"04B001","零星拆除","集装箱，围墙等现状场地施工范围内需要拆除的，包括拆除物的外运及处置","项",1]
[null,null,"碎石路面"]
[7,"040202011001","碎石","150mm厚碎石面层","m2",277]
[8,"040201021001","土工合成材料","350*200*200mm蜂巢土工格室","m2",277]
[9,"040202011002","碎石","350mm厚碎石填充压实","m2",277]
[null,null,"污水池"]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 2 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[10,"040504001001","砌筑井","污水池：\n1、100mm厚C25细石混凝土垫层；\n2、240mm厚MU10砖砌池壁，M10 砂浆砌筑；\n3、200mm厚C25混凝土压顶（含模板）；\n4、240*240mmC25混凝士构造柱；\n5、20 厚1：3水砂抹面；\n6、Φ18钢爬梯；","座",1]
[11,"011503001001","金属扶手、栏杆、栏板","Φ50镀锌钢管扶手，含镀锌钢管门","m",19.04]
[12,"040901009001","预埋铁件","5厚150mm*150mm钢板，8圆钢","t",0.747]
[13,"040901001001","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 圆钢","t",0.07]
[14,"040901001002","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 带肋钢筋","t",0.076]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 3 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[15,"04B002","遮光棚","污水池遮光棚：1.100*100*5mmQ235B冷弯空心型钢，120*60*5mmQ235B冷弯空心型钢；\n2、0.6mm厚840彩钢板；\n3、含立柱预埋件\n4、清单工程量按水平投影面积计算","m2",23.62]
[null,null,"三级沉淀池"]
[16,"040504001002","砌筑井","三级沉淀池：\n1、100mm厚C25细石混凝土垫层；\n2、250mm厚C25钢筋混凝土底板；\n3、240mm厚MU10砖砌池壁，M10 砂浆砌筑；\n4、200mm厚C25混凝土压顶（含模板）；\n5、240*240mmC25混凝士构造柱；\n6、20 厚1：3水砂抹面；\n7、Φ18钢爬梯；","座",1]
[17,"011503001002","金属扶手、栏杆、栏板","Φ50镀锌钢管扶手，含镀锌钢管门","m",24.96]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 4 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[18,"040901009002","预埋铁件","5厚150mm*150mm钢板，8圆钢","t",0.98]
[19,"040901001003","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 圆钢","t",0.073]
[20,"040901001004","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 带肋钢筋","t",0.094]
[null,null,"晾晒池"]
[21,"040504001003","砌筑井","晾晒池：\n1、100mm厚C25细石混凝土垫层；\n2、250mm厚C25钢筋混凝土底板；\n3、240mm厚MU10砖砌池壁，M10 砂浆砌筑；\n4、200mm厚C25混凝土压顶（含模板）；\n5、240*240mmC25混凝士构造柱；\n6、20 厚1：3水砂抹面；","座",1]
[22,"040901001005","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 圆钢","t",0.066]
[23,"040901001006","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 带肋钢筋","t",0.044]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 5 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[24,"04B003","遮光棚","晾晒池遮光棚：1.100*100*5mmQ235B冷弯空心型钢，120*60*5mmQ235B冷弯空心型钢；\n2、0.6mm厚840彩钢板；\n3、含立柱预埋件\n4、清单工程量按水平投影面积计算","m2",30.89]
[25,"040501004001","塑料管","Φ500PVC塑料管，承插橡胶接口","m",7]
[26,"010606012001","钢支架","1、16*520U型抱箍，M16螺栓；\n2、800*400*20底扣板；\n3、150*150*5镀锌方管；\n4、5厚Q235加劲板；\n5、300*300*6钢板；\n6、M12*150膨胀螺栓；","t",0.243]
[null,null,"污水排水沟"]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 6 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[27,"040201022001","排水沟、截水沟","污水排水沟\n1、100mm厚C25细石混凝土垫层；\n2、240mm厚MU10砖砌池壁，M10 砂浆砌筑；\n3、200mm厚C25混凝土压顶（含模板）；\n4、20 厚1：3水砂抹面；\n5、1280*1280*40mm玻璃钢格栅捷水沟盖板","m",108]
[null,null,"出水口"]
[28,"040501002001","钢管","1、DN500碳钢螺旋管(Q235）；\n2、螺纹管内外表面采用环氧煤沥青涂料+INP8710防腐处理；\n3、C30钢筋砼固定块；\n4、钢网格栅，孔径大小0.5cm~2.5cm；\n5、316不锈钢材质下水漏斗；","m",27]
[]
["本页小计"]
["合   计"]

{"sheet":"表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政工","index":8,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,8],[0,9,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,2],[2,3,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[22,0,22,6],[23,0,23,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程",null,null,"标段：",{"$nulls":5},"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"[请输入分部名称]"]
[1,"041102001001","垫层模板","垫层模板","m2",34.33]
[2,"041102002001","基础模板","底板模板","m2",12.62]
[3,"041102012001","柱模板","构造柱模板","m2",26.88]
[4,"041106001001","大型机械设备进出场及安拆","场外运输费用 压路机","台·次",1]
[5,"011705001001","大型机械设备进出场及安拆","场外运输费用 挖掘机","台次",1]
[6,"041101005001","井字架","钢管井字架 井深(m以内)4","座",3]
{"$rows_empty":9}
["本页小计"]
["合   计"]

{"sheet":"表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1","index":9,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[43,0,43,3]]}
["【表10.2.2-20】"]
["施工组织（总价）措施项目清单与计价表"]
["工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程",null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","计算基础","费率(%)","金额","备注"]
["1","安全文明施工费","定额人工费+定额机械费"]
["1.1","安全文明施工基本费","定额人工费+定额机械费"]
["2","提前竣工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["3","二次搬运费","定额人工费+定额机械费"]
["4","冬雨季施工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["5","行车、行人干扰增加费","定额人工费+定额机械费"]
["6","其他施工组织措施费","按相关规定进行计算"]
{"$rows_empty":32}
["合    计",{"$nulls":3},9632.48]

{"sheet":"表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【通用安装工","index":10,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[0,3,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[41,0,41,1]]}
["【表10.2.2-13】"]
["单位工程招标控制价费用表"]
["工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程",null,"标段：","第  1  页  共  1  页"]
["序号","费用名称","计算公式","金额（元）","备注"]
["1","分部分项工程费","∑（分部分项工程数量×综合单价）"]
["1.1","其中：人工费+机械费","∑分部分项（人工费+机械费）"]
["2","措施项目费"]
["2.1","施工技术措施项目","∑（技术措施工程数量×综合单价）"]
["2.1.1","其中：人工费+机械费","∑技措项目（人工费+机械费）"]
["2.2","施工组织措施项目","按实际发生项之和进行计算"]
["2.2.1","其中：安全文明施工基本费"]
["3","其他项目费","3.1+3.2+3.3+3.4+3.5"]
["3.1","暂列金额","3.1.1+3.1.2+3.1.3"]
["3.1.1","标化工地增加费","按招标文件规定额度列计"]
["3.1.2","优质工程增加费","按招标文件规定额度列计"]
["3.1.3","其他暂列金额","按招标文件规定额度列计"]
["3.2","暂估价","3.2.1+3.2.2+3.2.3"]
["3.2.1","材料（工程设备）暂估价","按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)"]
["3.2.2","专业工程暂估价","按招标文件规定额度列计"]
["3.2.3","专项技术措施暂估价","按招标文件规定额度列计"]
["3.3","计日工","∑计日工（暂估数量×综合单价）"]
["3.4","施工总承包服务费","3.4.1+3.4.2"]
["3.4.1","专业发包工程管理费","∑专业发包工程（暂估金额×费率）"]
["3.4.2","甲供材料设备管理费","甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额"]
["3.5","建筑渣土处置费","按招标文件规定额度列计"]
["4","规费","计算基数×费率"]
["5","安全文明施工标准提升增加费","计算基数×费率",null,"市建管〔2021〕64"]
["6","税前总造价","1+2+3+4+5"]
["7","增值税","计算基数×费率"]
{"$rows_empty":12}
["招标控制价合计",null,"1+2+3+4+5+7"]

{"sheet":"表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工","index":11,"n_rows":81,"n_cols":12,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,7],[0,8,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[2,8,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[11,0,11,6],[12,0,12,7],[12,8,12,11],[13,0,13,11],[14,0,14,3],[14,4,14,7],[14,8,14,11],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[15,2,17,2],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[15,5,17,5],[15,6,15,10],[15,11,17,11],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,16,10],[24,0,24,6],[25,0,25,7],[25,8,25,11],[26,0,26,11],[27,0,27,3],[27,4,27,7],[27,8,27,11],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[28,5,30,5],[28,6,28,10],[28,11,30,11],[29,6,30,6],[29,7,30,7],[29,8,29,10],[37,0,37,6],[38,0,38,7],[38,8,38,11],[39,0,39,11],[40,0,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,11],[41,0,43,0],[41,1,43,1],[41,2,43,2],[41,3,43,3],[41,4,43,4],[41,5,43,5],[41,6,41,10],[41,11,43,11],[42,6,43,6],[42,7,43,7],[42,8,42,10],[50,0,50,6],[51,0,51,7],[51,8,51,11],[52,0,52,11],[53,0,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,11],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[54,2,56,2],[54,3,56,3],[54,4,56,4],[54,5,56,5],[54,6,54,10],[54,11,56,11],[55,6,56,6],[55,7,56,7],[55,8,55,10],[61,0,61,6],[62,0,62,7],[62,8,62,11],[63,0,63,11],[64,0,64,3],[64,4,64,7],[64,8,64,11],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[65,2,67,2],[65,3,67,3],[65,4,67,4],[65,5,67,5],[65,6,65,10],[65,11,67,11],[66,6,67,6],[66,7,67,7],[66,8,66,10],[79,0,79,6],[80,0,80,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"电气工程"]
[1,"030404017001","配电箱","1.名称:照明总配电箱（防爆型）\n2.型号:1ALz\n3.规格:规格详见配电系统图\n4.安装方式:底距地1.5米安装","台",1]
[2,"030411001001","配管","1.名称:镀锌钢管\n2.材质:SC20\n3.配置形式:沿钢结构配管","m",65.1]
[3,"030411001002","配管","1.名称:镀锌钢管\n2.材质:SC25\n3.配置形式:沿钢结构配管","m",44.65]
[4,"030411001003","配管","1.名称:镀锌钢管\n2.材质:SC32\n3.配置形式:砖、混凝土结构暗配","m",50]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 2 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[5,"030408001001","电力电缆","1.名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆\n2.型号:YJV-4*6+1*6\n3.敷设方式、部位:管内敷设\n4.电压等级（KV）:1KV","m",50]
[6,"030408006001","电力电缆头","1.名称:铜芯电力电缆终端头\n2.型号:YJV-5*6\n3.电压等级（kV）:1kV以下","个",2]
[7,"030411004001","配线","1.名称:铜芯电线\n2.配线形式:管内穿线\n3.型号:BV2.5","m",146.28]
[8,"030411004002","配线","1.名称:铜芯电线\n2.配线形式:管内穿线\n3.型号:BVR2.5","m",73.14]
[9,"030411004003","配线","1.名称:铜芯电线\n2.配线形式:管内穿线\n3.型号:BV4","m",89.28]
[10,"030411004004","配线","1.名称:铜芯电线\n2.配线形式:管内穿线\n3.型号:BVR4","m",44.64]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 3 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[11,"030412002001","工厂灯","1.名称:防爆工厂灯\n2.型号:220V 50W\n3.安装形式:吊管式安装","套",8]
[12,"030404034001","照明开关","1.名称:双联防爆开关\n2.规格:220V 10A\n3.安装方式:下口距地1.4米明装","个",3]
[13,"030404035001","插座","1.名称:防爆防水插座\n2.规格:220V 10A\n3.安装方式:下口距地0.3米明装","个",3]
[14,"030411006001","接线盒","1.名称:防爆接线盒\n2.材质:钢质\n3.安装形式:明装","个",14]
[15,"03B001","静电消除触摸柱","不锈钢管DN50制作，柱顶加不锈钢圆球，柱体上挂有“静电消除触摸柱”字样的标注牌","根",3]
[16,"030411005001","接线箱","1.名称:总等电位箱（防爆型）\n2.规格:NDT1-Z\n3.安装形式:下口距地0.3米明装","个",1]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 4 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[17,"030409004001","均压环","1.名称:基础接地\n2.规格:均压环敷设利用圈梁钢筋","m",79.41]
[18,"030409002001","接地母线","1.名称:基础接地\n2.材质:热镀铜扁钢\n3.规格:-40*4\n4.安装部位:室外地坪下0.8米处向外伸出距外墙1.0米","m",4.36]
[19,"030409003001","避雷引下线","1.名称:避雷引下线\n2.材质:利用钢柱引下，与结构基础钢筋连通，屋面彩钢板与引下线采用12镀锌圆钢连接\n3.断接卡子、箱材质、规格:断接卡子制作安装，接线盒安装","m",78]
[20,"030414002001","送配电装置系统","1.名称:送配电装置系统调试\n2.电压等级（kV）:1KV以下","系统",1]
[21,"030414011001","接地装置","1.名称:接地装置调试","系统",1]
[null,null,"给排水工程"]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 5 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[22,"031001006001","塑料管","1.安装部位:地下\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PE管 DN32\n4.连接形式:热熔\n5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗","m",11.9]
[23,"031001006002","塑料管","1.安装部位:地下\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PE管 DN25\n4.连接形式:热熔\n5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗","m",11.3]
[24,"031001006003","塑料管","1.安装部位:地下\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PPR管 DN25\n4.连接形式:热熔\n5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗","m",11.3]
[25,"030901013001","灭火器","1.形式:灭火器箱\n2.规格、型号:内置2具3kg干粉灭火器（MF/ABC3)","组",4]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 6 页  共 6 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[26,"031003013001","水表","1.安装部位（室内外）:室外\n2.型号、规格:DN32\n3.连接形式:螺纹连接\n4.附件名称、规格、数量:含倒流止回阀、闸阀各1个","组",1]
[27,"031004014001","给、排水附（配）件","1.材质:水龙头\n2.型号、规格:DN25","个",3]
[28,"040504001004","砌筑井","DN32水表井","座",1]
[29,"040102002002","挖沟槽石方","1.岩石类别:石方开挖\n2.开凿深度:1.0M内\n3.破碎，不装车","m3",5]
[30,"040103001002","回填方","1.密实度要求:人工土方回填、夯实","m3",5]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["本页小计"]
["合   计"]

{"sheet":"表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安","index":12,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,8],[0,9,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,2],[2,3,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[26,0,26,6],[27,0,27,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程",null,null,"标段：",{"$nulls":5},"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"[请输入分部名称]"]
[1,"031301017001","脚手架搭拆","脚手架搭拆","项",1]
[2,"Z031301019001","超高增加费","超高增加费","项",1]
{"$rows_empty":17}
["本页小计"]
["合   计"]

{"sheet":"表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_2","index":13,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[43,0,43,3]]}
["【表10.2.2-20】"]
["施工组织（总价）措施项目清单与计价表"]
["工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程",null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","计算基础","费率(%)","金额","备注"]
["1","安全文明施工费","定额人工费+定额机械费"]
["1.1","安全文明施工基本费","定额人工费+定额机械费"]
["2","提前竣工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["3","二次搬运费","定额人工费+定额机械费"]
["4","冬雨季施工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["5","行车、行人干扰增加费","定额人工费+定额机械费"]
["6","其他施工组织措施费","按相关规定进行计算"]
{"$rows_empty":32}
["合    计"]